	기계요소설계_L3

□ 종목의 정의

기계의 구성요소에 대하여 설계하는 능력이 필요한 자격

□ 필수능력단위

대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위
15.기계	01.기계설계	01.기계설계	01.기계요소설계	01. 2D도면작성
				02. 3D형상모델링
				03. 도면해독
				04. 요소공차검토
				05. 요소부품재질선정
				06. 체결요소설계
				07. 동력전달요소설계

□ 합격기준

구 분		비 율(100%)	합격기준(100점)
1차 평가		40%	60점 이상 합격
2차 평가		60%

□ 1차 평가(지필) 개요

구 분		시험시간	문제 형별	문제수	문항당 배점
지필평가		1시간 30분	단답형	25문항	2점
			약술형	10문항	5점

□ 1차 평가(지필) 문제 유형

가. 단답형

1) 진위형 : 하나의 진술문을 제시하고 진위 또는 정오를 판단하게 하는 문항

2) 순수단답형 : 주어진 문제에 대해 간단한 문장, 단어, 기호 등으로 직접 써서 답하는 문항
3) 완성형 : 문제의 내용 중 빈칸에 해당하는 적합한 단어, 기호 등을 쓰도록 요구하는 문항
4) 연결형 : 일련의 전제와 답지 중 관계가 있는 것끼리 연결하도록 요구하는 문항
5) 선다형([보기] 제시형) : 주어진 문제의 답을 제시된 [보기]에서 선택하는 문항

나. 약술형

1) 논술형 : 주어진 문제에 대하여 형식에 구애됨 없이 자유롭게 기술하도록 요구하는 문항

2) 복수의 단답형 : 여러 개의 단답을 요구하는 문항

3) 계산형 : 주어진 조건에 의해 수식을 이용하여 계산과정을 기술하고 답안을 작성하는 문항

※ 종목 및 수준에 따라 상기 유형의 비율이 상이하거나 전체 유형이 출제되지 않을 수 있습니다.

[1차 평가(지필) 문제 유형 예시]

□ 단답형

◯ 진위형

문항) 다음 설명의 내용이 옳으면 ○, 틀리면 ×를 (   ) 안에 써 넣으시오.

제도 시 척도를 2:1로 그리면 도면에 그려진 형상의 길이는 실제 길이의 2배로 그려진다. ……… (   )

정답) ○

◯ 순수단답형

문항) V 벨트 단면 각도의 크기는 몇 도 인지 쓰시오.

정답) 40도

◯ 완성형

문항) (   ) 안에 들어갈 용어를 쓰시오.

기계제작에서 최대 허용 치수와 최소 허용 치수와의 차를 (      )(이)라고 한다.

정답) 치수공차 또는 공차 또는 허용차

◯ 연결형

문항) 용접부 완성검사에 사용되는 비파괴검사의 종류에 따른 설명을 바르게 연결하시오.

가. SM25C	∙		∙	a. 단조, 주조 절삭가공이 용이하며 열처리에 의해 기계적 성질이 개선된다.
나. SM35C	∙		∙	b. 강인성을 요구하는 부품에 적합하며 표면경화 열처리로 각종기어나 축으로 사용한다.
다. SM45C	∙		∙	c. 담금질효과가 그다지 크지 않고 큰 강도를 필요하지 않는 요소부품에 사용한다.

정답) 가-c, 나-a, 다-b

◯ 선다형 ([보기] 제시형)

문항) 기계요소부품에 사용하는 일반용 축 재료와 강력한 축 재료를 아래 표에서 선정하려할 때
어느 것을 사용하는 것이 좋은지 1개씩 쓰시오.

[보기] (재질기호) PW1, SCM435, STC60, SM45C

- 일반용 축 재료 :                      - 강력한 축 재료 :

정답) - 일반용 축 재료 : SM45C,   - 강력한 축 재료 : SCM435

□ 약술형

◯ 논술형

문항) 아래와 같이 기하공차기호가 지시되어 있을 때 이 기하공차가 나타내는 의미를 설명하시오.

정답) 1. 데이텀 A에 평행하고 전체 길이에 대하여 0.1mm 만큼 떨어진 2개의 평면 사이에 있어야 하며, 200mm 마다 0.05mm 만큼 떨어진 2개의 평면 사이에 있어야 한다.

2. 데이텀 A에 전체 길이에 대하여 0.1mm 안에 평행하고 200mm 마다 0.05mm 안에 평행해야 한다.

◯ 복수의 단답형

문항) 체결용 요소 중에서 나사를 이용해서 부품들을 체결하고자한다. 이때, 사용될 조건으로
나사산 각도를 60도로 사용해야할 때 어떤 종류의 나사가 있는지 2개만 쓰시오.

정답) 미터나사, 유니파이나사

◯ 계산형

문항) 모듈(M)이 2, 잇수(Z)가 30인 경우, 표준 스퍼 기어의 바깥지름은 몇 mm 인지 구하시오.

계산과정) (Z + 2)·M = (30 + 2) × 2

정답) 64(mm)

□ 2차 평가 개요

과 제 수		과 제 명	시험시간	비 고
제1과제		∙설계 변경 및 도면 작성	270분
제2과제		∙기술면접	20분
배점 및 시간		100점(60%)	290분 (4시간50분)

[2차 평가(작업형) 시행자료]

◯ 지급재료 목록

지급재료
재료명	규격	단위	수량	비고
A3 용지	A3 프린트용	장	2

◯ 수험자 지참공구 목록

수험자 지참공구 목록
공구명	규격	단위	수량	비고
눈금자	300 mm	개	1
각도기	180°	개	1
흑색볼펜	사무용	개	1	기타 필기도구 지참 가능
KS 핸드북	KS 데이터	권	1

◯ 시설 및 장비 목록

주요 시설ㆍ장비 목록
시설ㆍ장비명	규격	단위	수량	비고
CAD 소프트웨어	2D / 3D CAD 작업용	세트	1
컴퓨터	CPU 동작속도 2GHz 이상 Ram 2GB 이상 3D CAD가 원활히 수행 가능한 그래픽 환경	대	1
프린터	A3 출력용(흑백 또는 칼라)	대	1	잉크 포함
USB	1GB 이상	개	1
컴퓨터용 책상		대	1
의자		대	1

※ 과제에 따라 지급재료, 수험자 지참공구, 주요 시설 및 장비목록은 상이할 수 있습니다.

[2차 평가(작업형) 문제 예시]

1. 요구사항

과제의 요구사항에 따라 설계변경을 수행하고나서, 지시한 부품을 (1) 2D 부품도와 (2) 3D 형상모델링 도면을 작성 후 직접 도면(2장)을 출력하여 제출하시오.

< 설계 변경 사항 예시 >

- 도면에서 ○번 부품 스프로킷 휠의 잇수를 ○개에서 ○개로 변경

- 도면에서 ○번 부품 기어 모듈을 ○에서 ○로 변경

- 도면에서 베어링 번호 ○를 ○ 로 변경

- 도면에서 축지름 ○ 를 ○ 로 변경

- 도면에서 치수 ○를 ○로 변경

※ 설계 변경 과정에서 대상 부품뿐만 아니라 다른 관련 부품에 대해서도
필요시 설계변경을 하여야 한다.

★ 위 항목 이외에 여러 가지 설계 변경 요구 사항이 있을 수 있음

(1) 2D 부품도 작성 과제

가. 주어진 과제의 조립도면에서 설계변경 후 부품번호 ○, ○, ○, ○의 부품도를 CAD 프로그램을 이용하여 A2용지에 척도는 1:1로 투상법은 제3각법으로 제도하시오.

나. 각 부품들의 형상이 잘 나타나도록 투상도와 단면도 등을 빠짐없이 제도하고, 설계 목적에 맞는 가공을 하여 기능 및 작동을 할 수 있도록 치수 및 치수공차, 끼워 맞춤 공차와 기하 공차 기호, 표면거칠기 기호, 표면처리, 열처리, 주서 등 부품 제작에 필요한 모든 사항을 지시하시오.

다. 지참한 눈금자와 각도기로 치수를 측정하여 제도하고, 제도 완료 후 지급된 A3(420x297) 크기의 용지에 수험자가 직접 흑백으로 출력하여 확인하고 제출하시오.

< 과제 도면 예시 >

(2) 3D 형상 모델링 과제

가. 주어진 과제의 조립도면에서 설계변경 후 부품번호 ○, ○를 파라메트릭 솔리드 모델링을 하고 모양과 윤곽을 알아보기 쉽도록 뚜렷한 음영, 렌더링 처리를 하여 A3용지에 제도하시오.

나. 주어진 과제의 조립도면에서 부품번호 ○의 중량을 산출하여 부품란의 비고에 g 단위로 표시하시오. 단, 재료의 비중은 7.85 g/cm3 로 한다.

나. 음영과 렌더링 처리는 3D 형상모델링 과제 작업 예시의 그림과 같이 형상이 잘 나타나도록 등각 축 2개를 정해 척도는 NS로 실물의 크기를 고려하여 제도하시오.(단, 형상은 단면하여 표시하지 않는다.)

다. 제도 완료 후, 지급된 A3(420x297) 크기의 용지에 수험자가 직접 흑백 또는 컬러로 출력하여 확인하고 제출하시오.

2. 수험자 유의사항

가. KS 규격에 따라 제도하되 KS 규격집에 수록되지 않은 제도규격이나 데이터는 과제로 제시된 도면을 기준으로 하여 제도하거나 ISO규격과 관례에 따르시오.

나. 주어진 문제의 조립도면에서 표시되지 않은 제도규격은 KS 규격집의 데이터를 기준으로 제도하시오.

다. 주어진 문제의 조립도면에서 치수와 규격이 일치하지 않을 때는 해당 KS 규격으로 제도하시오.

※ 출력은 사용하는 CAD프로그램으로 출력하는 것이 원칙이나, 출력에 애로사항이 발생할 경우 pdf 파일로 변환하여 출력하는 것도 무방합니다.